Az. 42-170/3/2 – 340.1

**Antrag der Beisl Agrar GbR, Angerstraße 7, 84163 Marklkofen, auf   
Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Verbrennungsmotoranlage für Biogas einschließlich der biologischen Behandlungsanlage auf den Grundstücken Fl.Nr. 1752 der Gemarkung Reith**

1. **Aktenvermerk**

Die Beisl Agrar GbR beantragt folgende wesentliche Änderungen an der Biogasanlage:  
  
**Neuerrichtung eines dritten BHKWs mit 430 kWel (1.095 kWFWL), von zwei Oxidationskatalysatoren für BHKW 1 und 2, einer Gasentschwefelungsanlage (Aktivkohlefilter), eines Betriebsmittellagers und eines zusätzlichen Trafos sowie Umnutzung von Garage/Lager zu Maschinenraum 2, Nutzungsänderung von Nachgärbehälter zu Endlager 2, Situierungsänderung der Gasfackel, Ausführungsänderung der Vorgrube sowie Anpassung und Erhöhung der jährlichen Einsatzstoffmenge von bisher 7.800 t/a auf 8.580 t/a mit einer Erhöhung der jährlichen Gaserzeugungsmenge von bisher 1,31 Mio. Nm³/a auf 1,65 Mio. Nm³/a bei Erhöhung der Bemessungsleistung um 1.095 kWFWL und Änderung des Betriebs (Flexbetrieb)**

Durch den Träger des Vorhabens wurden die wesentlichen Angaben nach Anlage 2 im Rahmen des Zulassungsverfahrens gemacht.

Die Änderungen an der Anlage können mit

* Geräuschemissionen
* Luftverunreinigungen durch Schad-und/oder Geruchsstoffe

verbunden sein.

Gemäß § 9 Absatz 2 Nr. 2, Abs. 4 UVPG und Ziffern 1.2.2.2 sowie 8.4.2.2 der Anlage 1 zum UVPG besteht für ein Änderungsvorhaben, für das bisher keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden ist, die UVP-Pflicht, wenn das geänderte Vorhaben einen in Anlage 1 angegebenen Prüfwert für die Vorprüfung erstmals oder erneut erreicht oder überschreitet und eine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.

Die Gesamtanlage (das geänderte Vorhaben) überschreitet durch die immissionsschutzrechtlich relevante wesentliche Änderung erneut die Prüfwerte nach Ziffer 1.2.2.2 und 8.4.2.2 der Anlage 1 zum UVPG. Das neue BHKW 3 weist schon für sich betrachtet eine Feuerungswärmeleistung von mehr als 1 MW auf (1,095 kW FWL). Es war somit eine standortbezogene Vorprüfung im Rahmen dieser Beantragung durchzuführen.

Gemäß § 7 Abs. 2 UVPG sowie Ziffer 1.2.2.2/8.4.2.2 der Anlage 1 zum UVPG ist im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles (überschlägige Prüfung) im ersten Schritt unter Berücksichtigung der in Anlage 3 Nummer 2.3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien festzustellen, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen. Ist dies der Fall, prüft die Behörde im zweiten Schritt unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und deshalb die Verpflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG besteht.

Möglicherweise relevante Beeinträchtigungen für naturschutzrechtlich geschützte Gebiete könnten von Verbrennungsmotoren grundsätzlich durch NOx- oder SOx-Emissionen hervorgerufen werden. Die Emissionsfrachten von NOx und SOx aller bestehenden Motoren sind als sehr gering anzusehen und unterschreiten die Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft um ein Vielfaches. Durch die günstigen Ableitbedingungen, insbesondere einer ausgeprägten dynamischen und thermischen Abgasfahnenüberhöhung ist von einer starken Verdünnung auszugehen, wodurch nicht mit Immissionen in relevanter Höhe zu rechnen ist. Auch entsprechend Nr. 4.6.1.1 der TA Luft ist bei Unterschreitung der Bagatellmassenströme vorgesehen, im Regelfall auf eine Ermittlung der Immissionskenngrößen im Teil 4 der TA Luft zu verzichten. Der Anlage ist daher für konzentrationsbezogene Immissionen kein relevanter Einwirkungsbereich zuzuordnen, in welchem überhaupt eine Prüfung auf besondere örtliche Gegebenheiten stattfinden könnte.

Für Stickstoffdeposition sind im besagten Teil 4 der TA Luft jedoch keine Immissionsrichtwerte festgelegt. In Nr. 4.8 der TA Luft heißt es hierzu, dass beim Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte eine Sonderfallprüfung durchzuführen ist. Dabei sei zunächst abzuschätzen, ob die Anlage maßgeblich zur Stickstoffdeposition beiträgt. Der LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz) hat hierfür als Arbeitshilfe den Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Stickstoffeinträgen vom 01.03.2012 erarbeitet. Darin werden zur vereinfachten Beurteilung auch anlagenbezogene Abschneidekriterien genannt, bei deren Einhaltung nicht von relevanten Beeinträchtigungen durch die antragsgegenständliche Anlage auszugehen ist. Für empfindliche terrestrische Ökosysteme wird ein Abschneidekriterium von 5 kg N/ha\*a und für aquatische Ökosysteme von 3 kg N/ha\*a genannt.

Es kann festgestellt werden, dass durch die vorliegende Anlage eine Unterschreitung der im LAI-Leitfaden genannten Abschneidekriterien zu erwarten ist, womit nicht mit Beeinträchtigungen durch Stickstoffdeposition zu rechnen ist. Auch für empfindliche terrestrische oder aquatische Ökosysteme kann der Anlage daher kein relevanter Einwirkungsbereich zugeordnet werden, in welchem eine Prüfung auf besondere örtliche Gegebenheiten erfolgen könnte.

Entsprechend der Angaben in den Antragsunterlagen und der Kartierung im Auskunftsprogramm des Rauminformationssystems der Landes- und Regionalplanung in Bayern befinden sich im weiteren Umfeld (Beurteilungsgebiet: Umkreis von 1 km, Mindestanforderung nach Ziffer 4.6.2.5 TA Luft) um die Anlage mehrere kleine Biotope östlich, südlich und nördlich der Anlage. Die kürzeste Entfernung vom Rande des Betriebsgeländes zum nächstgelegenen Biotop in östlicher Richtung beträgt ca. 20 m, die übrigen Biotope liegen weiter entfernt.

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen Biotopen und dem geringen Änderungsumfang nicht davon ausgegangen, dass durch die Anlage nachteilige Umwelteinwirkungen auf Gebiete nach Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG hervorgerufen werden können. Die Emissionsfrachten aller Motoren sind als gering anzusehen und unterschreiten die Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft deutlich. Durch die günstigen Ableitbedingungen, insbesondere einer ausgeprägten thermischen Abgasfahnenüberhöhung ist von einer starken Verdünnung auszugehen, wodurch eine Schadstoffdeposition in relevanter Konzentration nicht zu erwarten ist. Durch die Biogaserzeugungsanlage sind ebenfalls keine relevanten Ammoniakemissionen und eine damit verbundene Stickstoffdeposition zu erwarten, da alle Behälter geschlossen und an eine Gasverwertung angeschlossen sind. Eine Mistlagerung im Freien soll nicht stattfinden, so dass auch hier keine Ammoniakemissionen auftreten können.

Nach der Stellungnahme der Fachkraft für Naturschutz nicht von erheblichen nachteilige Umweltauswirkungen auszugehen. Nachdem die Emissionsfrachten sehr gering sind, die Bagatellmassenströme um ein Vielfaches und auch die für die Stickstoffdeposition genannten Abscheidekriterien unterschritten werden, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der nach Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG genannten Schutzgüter bzw. für die im Einwirkungsbereich vorhandenen Biotope zu erwarten.

Die Stellungnahmen der übrigen maßgebenden Fachstellen haben keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass durch die Änderungsmaßnahmen besonders empfindliche Gebiete nach Anlage 3 erheblich nachteilig betroffen sein könnten.

**Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist somit nicht erforderlich.**

Die Entscheidung wird gemäß § 5 Abs. 2 UVPG im UVP-Portal Bayern öffentlich bekanntgegeben.

Landratsamt Dingolfing-Landau, 21.08.2020

SG 42

Kerstin Kameter-Schenkl

**II. Z.A.**